Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué son las mediciones individuales utilizadas para DotCode?

A continuación, encontrará una lista de las mediciones utilizadas para la evaluación de calidad de DotCode. Para obtener información más detallada acerca de esta norma de calidad de códigos y sus mediciones, consulte la Guía de comunicaciones y programación del dispositivo DataMan o la documentación de la norma ISO correspondiente, disponible en www.iso.org.

- No uniformidad de cuadrícula es una medición de la cantidad de error de ubicación de cada una de las celdas de una cuadrícula con espaciado uniforme utilizando el patrón alternativo de un símbolo.

- Corrección de error sin utilizar es la medición del porcentaje de palabras de código que quedan en un símbolo después de corregir los errores.

  Cuando se calcula la Corrección de error sin utilizar, una palabra de código se considera errónea si al menos una de sus celdas se encuentra en el lado equivocado del umbral global. Los símbolos Data Matrix 2D tienen redundancia de código integrada, o tienen el contenido de datos duplicado.

  Un valor de 1,00 indica que no hay errores en ninguna de las palabras de código.

- Cambio de tamaño de impresión mide la desviación del ancho de las barras y los espacios con respecto a los anchos deseados (indicados en la especificación de los símbolos); esto es, mide si las barras son más estrechas/anchas en comparación con los espacios del símbolo. Cuanto mayor sea la diferencia, peor será la calificación.

- No uniformidad axial es la medición de la simetría de celdas individuales del símbolo, esto es, la cantidad de desviación a lo largo de los ejes del símbolo.

- Contraste de símbolo es la diferencia entre los valores de reflectancia más altos y más bajos de un escaneado (la diferencia de reflectancia entre la barra más oscura y el espacio más claro). Cuanto mayor sea la diferencia, mejor será la calificación.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500