Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el Intervalo de imágenes no leídas?

El Intervalo de imágenes no leídas almacena todas las imágenes leídas incorrectamente desde el primer número de imagen no leída al último número de imagen no leída.

Note: default,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503