Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuáles son los tipos de disparo?

Los disparos que inician un intento de decodificación provienen de una fuente externa o se generan por un mecanismo de temporización interno al propio lector.

Cualquiera de los siguientes acontecimientos indicará al lector que realice un intento de decodificación cuando el lector se configure para responder a un disparo externo:

- Pulsar el botón físico del lector

- Enviar el comando de control de DataMan (DMCC) «trigger» (disparo) cuando se conecte el lector a través de una conexión de serie o Ethernet

- Recibir una señal de información digital a través de las líneas de disparo del cable E/S

- Hacer clic en el botón de disparo en la herramienta de configuración

- Pulsar Ctrl+T en el teclado cuando la herramienta de configuración tenga el enfoque

Puede configurar el lector con cualquiera de los siguientes tipos de disparo en respuesta a un acontecimiento externo:

- El disparo Único adquiere una sola imagen e intenta decodificar cualquier símbolo que ésta pudiera contener. Este modo de disparo permite un tiempo de espera de lectura.

- El disparo Manual adquiere imágenes mientras que la señal de disparo permanece activa y se detiene cuando se encuentra y decodifica un símbolo o cuando finaliza la señal de disparo. Este modo de disparo no permite un tiempo de espera de lectura.

- El disparo Ráfaga adquiere un número fijo de imágenes y decodifica el primer símbolo que detecta dentro del grupo. Puede configurar el número de imágenes en cada ráfaga y el intervalo entre la adquisición de cada imagen. Este modo de disparo permite un tiempo de espera de lectura. Este tiempo de espera es la cantidad de tiempo que se empleará en cada imagen de la ráfaga, y no en la totalidad de dicha ráfaga.

- El disparo Continuo adquiere imágenes mientras la señal de disparo permanece activa, tiempo durante el cual el lector adquiere las imágenes según un intervalo específico e intenta escanear cualquier símbolo que contenga cada imagen sucesiva. Si se decodifica un símbolo, el lector dejará de aceptar la señal de disparo. Si no se decodifica ningún símbolo, la adquisición de imágenes continúa mientras permanezca activa la señal de disparo. Si finaliza la señal de disparo y no se ha escaneado ni decodificado ningún símbolo, el lector devolverá un resultado de No lectura.

  Si configura el lector para que escanee múltiples símbolos, entonces este no dejará de adquirir imágenes una vez haya sido escaneado y decodificado el primer símbolo, sino que continuará escaneando en busca de símbolos hasta que se haya detectado el número de símbolos deseado o finalice la señal de disparo. Si finaliza la señal de disparo antes de que se haya localizado y decodificado el número de símbolos deseado, el lector devolverá un resultado de No lectura.

  Puede controlar el intervalo entre la adquisición de imágenes y especificar una demora entre el momento en que llega la señal de disparo y el momento en el que el lector comienza la adquisición de imágenes. En el modo de disparo continuo, el intervalo de disparo especifica indirectamente un tiempo de espera de lectura.

Los tipos de disparo restantes no dependen de un acontecimiento exterior, sino que comenzarán la adquisición de imágenes tan pronto como los seleccione:

- El disparo Presentación busca un símbolo de forma continua y lo decodifica cada vez que detecta uno.

  Puede especificar varios parámetros en el modo Presentación; p. ej., si el lector leerá el mismo código más de una vez o el tiempo que debe esperar el lector antes de buscar el siguiente símbolo.

  En el modo Presentación, utilice la opción Exposición automática para que el lector determine la mejor configuración de exposición para un nivel de intensidad de la luz deseable en la imagen. Sin embargo, tenga en cuenta que el lector utiliza las primeras imágenes que adquiere para determinar esta configuración y podría omitir imágenes que contengan un símbolo para decodificar. Puede cambiar a la opción Exposición manual y especificar una configuración precisa para la exposición de la cámara.

  Tenga en cuenta que durante un intento de decodificación para una imagen en particular, se descartarán todas las imágenes subsiguientes adquiridas durante ese tiempo.

  Este modo de disparo no permite un tiempo de espera de lectura.

- El disparo Auto es similar al disparo de presentación en cuanto que el lector busca un símbolo de forma continua y lo decodifica cada vez que detecta uno. Sin embargo, a diferencia del modo Presentación, se lleva a cabo un intento de decodificación con cada imagen y el lector desactiva la configuración Exposición automática que permite al lector determinar automáticamente la mejor configuración de exposición para un nivel de brillo deseable en la imagen.

  Puede especificar varios parámetros en el modo de disparo Auto; p. ej., si el lector leerá el mismo código más de una vez o el tiempo que debe transcurrir antes de buscar el siguiente código. En el modo de disparo Auto, el intervalo de disparo especifica indirectamente un tiempo de espera de lectura.

NOTA: Varios lectores de montaje fijo tienen variantes (modelos S, modelos L, etc.) y muchas de ellas solo admiten ciertos tipos de disparo. Consulte el manual de referencia correspondiente para comprobar qué tipos de disparo admite su variante.

Note: DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503