Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la copia de seguridad automática de la configuración del lector?

La copia de seguridad automática funciona con dispositivos conectados a través de Ethernet. Cuando está activada, esta función realiza una copia de seguridad de la configuración del dispositivo en un dispositivo de almacenamiento externo (un servidor FTP) cada vez que la configuración se guarda en flash. Un servicio de Cognex Explorer puede recibir los datos de la copia de seguridad. La restauración se puede realizar manualmente con la herramienta de configuración, comandos DMCC o Cognex Explorer.

Configure el lector con la dirección IP y el número de puerto necesarios para especificar dónde quiere guardar la configuración. También puede establecer una combinación de nombre de usuario y contraseña.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base