Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é possível configurar com o menu suspenso Canal de comunicação usado?

Aqui, você pode definir o método de comunicação por USB. Dependendo do dispositivo utilizado, as opções a seguir estão disponíveis.

- USB-COM apenas: Escolha essa opção para alcançar o dispositivo usando uma porta serial.

- USB-HID apenas: Essa opção assegura que o dispositivo se comporte como um teclado USB.

- USB-COM + USB-HID: É uma combinação dos modos acima.

OBSERVAÇÃO: No caso da opção USB-COM apenas, alguns dispositivos também podem ser listados em "dispositivos HID", mesmo que não tenham a funcionalidade HID.
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base