Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Configurações de leitura: Controles (mouse e teclado)

Seleção:

- Mouse: Ao clicar em uma célula da grade, ela é selecionada; o que realça o cabeçalho de linha da célula e o(s) cabeçalho(s) da coluna onde o dispositivo e a configuração pertencem. Os botões do menu e itens no menu de faixa de opções podem mudar em linha com a seleção. Se a célula selecionada estiver na linha de uma linha de cabeçalho, todas as células na coluna atual que pertencem ao cabeçalho são selecionadas.

- Teclado: As teclas de movimento do cursor navegam a seleção para a célula apropriada. O procedimento de destaque e seleção é o mesmo que por mouse.

Adicionar/alterar valores:

- Mouse: Para células com editores integrados, clicando no controle do editor (caixa de combinação, caixa de seleção, numérico acima-abaixo) permite a entrada de valores. Para células com editores personalizados (o ícone ‘...’), abre um editor pop-up, permitindo a entrada do valor.

- Teclado: Para células com editores integrados, pressionar Enter ou F2 inicia o modo de edição, Esc cancela a edição e um segundo Enter confirma a edição. Os valores podem ser inseridos no texto selecionado sem entrar no modo de edição; no caso, o valor atual é substituído no primeiro pressionamento de tecla.

  Para células numéricas, para além das células com editor de texto integrado, as setas para cima e para baixo aumentam e diminuem o valor.

  Para células suspensas, Enter inicia o modo de edição e exibe os itens suspensos, enquanto as setas para cima e para baixo movem a seleção. Um segundo Enter aplica o valor selecionado e Esc cancela a edição.

  Para células com caixa de seleção, usar o Espaço para alternar estados marcados/desmarcados.

Copiar e colar:

Use as combinações do teclado Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar, respectivamente; consulte a descrição de copiar-colar dos itens do menu de faixa de opções relacionados para mais informações.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500