Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que dados coleta e exibe a Visão geral de qualidade do código?

A Visão geral de qualidade do código pode exibir graus de qualidade do código e métricas em um gráfico em tempo real, dependendo da configuração no lado superior esquerdo, em Configurações > Valor plotado. Selecione a métrica ou grau que você deseja monitorar no dispositivo. Somente o padrão de qualidade do código que está definido no dispositivo monitorado está disponível em Valor plotado (portanto, uma caixa suspensa vazia significa que não está habilitado qualquer padrão no dispositivo). Você pode coletar dados para outro padrão modificando o padrão de qualidade do código habilitado no dispositivo de destino.

Em caso de código múltiplo, podem estar definidos vários padrões de qualidade do código no dispositivo. Neste caso, o gráfico exibe duas linhas de dados (e a respectiva média é exibida em cima).

OBSERVAÇÃO: Uma vez que o RTM Lean usa um intervalo mínimo de 1 minuto, os graus podem ter um valor intermédio.

Os botões Último [intervalo de tempo] na linha superior são clicáveis e aquele que estiver ativo está destacado a laranja. Você pode usar os botões para definir o intervalo que a Visão geral de qualidade do código usa. O valor plotado médio é exibido aqui.

Você pode configurar uma linha de aviso para aparecer nos gráficos em Configuração > Configurações de exibição. Marcando a caixa, a linha de aviso é exibida em cada gráfico. O Tipo de gráfico determina que tipo de linha é exibido, enquanto o Valor da linha de referência da taxa de leitura (%) é a porcentagem onde a linha é delineada nos gráficos.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean