Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Por que não é possível testar o comando de disparo ou a função de eco no programa do terminal?

Os comandos personalizados são fornecidos para serem usados por um PLC ou por um dispositivo semelhante e não devem ser inseridos manualmente. O retardo entre caracteres é ajustado em um valor pequeno, aproximadamente 50 ms, de modo que a digitação lenta de um comando personalizado não será reconhecido após o primeiro caractere. Um comando disparo LIGADO ou disparo DESLIGADO maior que um simples caractere deve ser enviado como uma cadeia de outra aplicação.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500