Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Somente para o leitor sem fio: Qual é a diferença entre o Modo de hibernação e o modo Desligar?

No Modo de hibernação, os dados lidos durante seu uso são gravados na memória. Se você tiver alterações não gravadas para o leitor, elas serão preservadas quando você acionar o disparador e ativar o leitor.

No modo Desligar, o leitor desligará e todas as alterações não gravadas serão perdidas. Ao desligar o leitor, você economizará energia, pois as baterias não estarão em uso.

Nos dois modos, você terá que acionar o disparador para ativar o leitor.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700