Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função da opção Leitores sincronizados?

Nos modos de disparo Único, Burst, Contínuo e Automático, é possível sincronizar a aquisição de imagem em múltiplos dispositivos, usando a interface de sincronização.

A sincronização habilita o uso de uma iluminação estroboscópica compartilhada para expor todos os sensores simultaneamente. É possível sincronizar até 16 leitores, com disparo opcional em uma sequência definida para evitar que leitores opostos ceguem um ao outro. Observe que o disparo sincronizado apenas aceita iluminação externa no conector dedicado.

Observe que esta e outras configurações não serão sincronizadas por este mecanismo. Neste caso, você deve configurar a exposição e melhorar o desempenho de cada leitor individualmente. Esse recurso somente sincroniza a aquisição de imagem atual, o disparo ocorre por meio do mecanismo existente de Sincronização de leitores múltiplos.

Para configurar a aquisição sincronizada no DM503, habilite Exposição sincronizada no painel Sincronização de leitores múltiplos. Configure o Atraso da aquisição (µs) (relativo ao sinal recebido por meio da interface sincronizada) em cada leitor, individualmente, para definir uma sequência de exposição, de forma opcional, caso a iluminação de alguns leitores venha a afetar outros leitores.

Configure os dois leitores nas pontas da rede de sincronização que serão os terminadores, marcando a caixa de seleção Fim da sincronização via cabo dos dispositivos conectados no momento por meio do cabo de sincronização.

Note: DM503