界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以向 FTP 服务器发送图像吗？

使用 FTP 图像选项卡配置必要的设置，向 FTP 服务器传输图像。该选项卡包含服务器 IP 地址和端口号的设置以及用户名和密码组合。请注意，使用 FTP 发送图像并不能保证一定会发送，只有当读码器以更高频率运行且无法安排时间传送图像时才会发送。

文件名选项可以指定这些图像要存储的文件。文件名字段可以指定与 FTP 服务器根目录相关的路径（例如 /failed_images/image）。跟在文件名后面显示在标签中的文件扩展名（.jpg 或 .BMP）与缓冲的图像设置面板上的图像格式设置相匹配。请注意，读码器不创建目录；目录必须已建好并能存取。

最大添加值控制项显示文件名中使用的增量限值。值为 0 表示没有增量要添加，该文件可以被覆盖。

服务器生成的文件名选项以空路径开头，这表示 FTP 服务器的根目录。

可以从要传输何种图像列表中选择发送到 FTP 服务器的图像类型。请注意，FTP 服务器需要支持图像传输。

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM200