界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何更改红色照明 LED 的亮度？

在照明分组框下方，使用亮度滑块更改读码器用来照亮检验符号的红色照明 LED 的亮度。

请注意，并非所有的平台和照明配置都支持强度控制。关于受支持的配置，请参看下表：

平台 强度控制 个别 LED 或灯段开/关 备注 DM50 是 否 仅 1 盏红色 LED DM60 是 否 DM70 否 是 DM503 是 否 外部照明

Note: DM050,DM060,DM070,DM503