界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# “触发性能”面板显示什么数据？

为了启用“触发性能”，需要在设置选项卡下的数据收集内勾选“成功读取详细触发信息”一项。

“触发性能”不能像其他面板一样聚合 1 分钟间隔内的数据，但是可以在图表上显示每次触发。个别触发使用图表上的点来表示并显示数值。可从绘制值下拉框中选择可能的值，为“绘制值”（受监控对象）赋值。注意：被监控设备使用的固件版本不一样，绘制值列表可能会有区别。

可将滚动条移动到所需点位置，及时查看特定时间的数据。可以通过修改滚动条长度（按住鼠标拖拽）来改变监控时间间隔。可以根据颜色区基于设置来设定图表上点的着色标准。

如果触发成功读取图像，可以点击图表上一个点（触发），在右侧显示 RTM Lean 收集到的所有相关数据。如果读取失败，点击保存图标后，RTM Lean 会显示已被保存的图像。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean