Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Bei welchem Auslösermodus können Lese-Setups verwendet werden?

Lese-Setups können in den Auslösermodi Einzeln, Automatisch, Bildfolge und Fortlaufend verwendet werden. Das jeweils nächste Lese-Setup wird nach dem im Fenster „Bild optimieren“ angegebenen Zeit-Intervall aktiviert. Bei allen anderen Auslösermodi wird bei Konfiguration mehrerer Setups nur das jeweils aktuell ausgewählte aktive Setup verwendet (in der Statusleiste angegeben). Da im Auslösermodus Einzel kein Intervall vorhanden ist, wechselt das System nach Abschluss der aktuellen Erfassung direkt zum nächsten Lese-Setup.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503