Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeuten die Fehlercodes bei der Validierung?

Nicht bestandene Datenvalidierungen können in folgenden Ergebnissen bestehen:

- 1: Ungültige Symbologiekennung. Bei der Symbologiekennung handelt es sich um eine 3 Zeichen lange Zeichenkette, die den zur Datencodierung verwendeten Symbologietyp enthält und zudem angibt, wie die Daten verarbeitet werden müssen. Diese Zeichenkette kann zusätzlich zu den decodierten Daten als eigene Entität oder als Präfix des Datenstroms optional als Eingabe an das Tool übergeben werden.

  Beispiel: Die Symbologiekennung eines UCC/EAN-128-Symbols lautet ]C1. Bei bestimmten Anwendungen stellt dies die einzige Möglichkeit dar, einen internen oder gewerblichen Code 128 eindeutig und automatisch von UCC/EAN-128-Symbolen zu unterscheiden (die EAN.UCC-Anwendungskennungen codieren). Ohne Symbologiekennungen wäre nicht bekannt, wie die Daten im Symbol verarbeitet werden müssen.

- 2: Keine Musterübereinstimmung.

- 3: Ungültige Datenkennzeichner (AI, DI oder TEI).

- 4: Ungültige Anwendungskennung (AI).

- 5: Ungültige Datenkennung (DI).

- 6: Ungültige Textelementkennung (TEI).

- 7: Ungültige Daten: wenn Typ, Länge oder Wert der Daten nicht mit dem Datenkennzeichner übereinstimmt.

- 8: Ungültiges Feldtrennzeichen.

- 9: Nicht mit ISO/IEC 15434 konform.

- 10: Nicht unterstützte Formate (z. B. andere Formate als 05, 06 und DD in DoD-UID-Anwendungen).

- 11: Ungültiger Formatcode: andere Formatcodes als 00-99 und DD.

- 12: ISO/IEC 15434 wird nicht unterstützt, wenn die Validierungsoption ISO/IEC 15434 ausgewählt ist, der decodierte Datenstrom jedoch nicht zu einem 2D-Symbol gehört. Dieser Fehler wird nur ausgegeben, wenn die Symbologiekennung als Eingabe an das Tool übergeben wird.

- 13: Ungültiges Anwendungsfeld: ein Feld, das von der Anwendung nicht unterstützt wird.

- 14: Nicht unterstütztes Anwendungsfeld: ein Feld, das von der Anwendung, aber nicht vom Tool unterstützt wird.

- 15: Ungültige Anwendungsdaten: wenn die Daten anwendungsspezifische Anforderungen nicht erfüllen.

  Beispiel: Bei DoD-UID-Anwendungen gelten folgende Anforderungen: Die Zeichenkette für die Unternehmens-ID darf höchstens 13 Zeichen enthalten, den Datenkennzeichner nicht mitgerechnet. Die Zeichenkette für die Originalteile-, Los- oder Chargennummer (einschließlich zulässiger Sonderzeichen) darf höchstens 32 Zeichen enthalten, den Datenkennzeichner nicht mitgerechnet. Die Zeichenkette für die Seriennummer (einschließlich zulässiger Sonderzeichen) darf höchstens 30 Zeichen enthalten, den Datenkennzeichner nicht mitgerechnet.

- 16: Ein gegebener Datenstrom enthält mehrere Formate (z. B. darf der Datenstrom bei DoD-UID-Anwendungen nur ein Format enthalten).

- 17: Doppelte Felder: Derselbe Datenkennzeichner ist mehrfach in einem gegebenen Symbol enthalten. Bei bestimmten Anwendungen wie z. B. DoD-UID-Anwendungen sind doppelte Felder in einem Symbol nicht zulässig.

- 18: Ungültige UID: Es fehlen Felder, die zur Erstellung einer gültigen UID vom Aufbautyp 1 oder 2 jedoch benötigt werden.

- 19: Ungültige UID vom Aufbautyp 1: Es fehlen Felder, die zur Erstellung einer gültigen UID vom Aufbautyp 1 jedoch benötigt werden.

- 20: Ungültige UID vom Aufbautyp 2: Es fehlen Felder, die zur Erstellung einer gültigen UID vom Aufbautyp 2 jedoch benötigt werden.

- 21: Bei der Überprüfung der Konformität mit der ISO 15434-Syntax oder DoD-UID fehlt ein Formatnachspann.

- 22: Bei der Überprüfung der Konformität mit der ISO 15434-Syntax oder DoD-UID fehlt ein Meldungsnachspann.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500