Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Option „Synchronisierte Lesegeräte“?

Bei den Auslösermodi Einzel, Bildfolge, Fortlaufend und Automatisch kann die Bilderfassung durch mehrere Geräte über die Synchronisierungsschnittstelle synchronisiert werden.

Bei der Synchronisierung kann eine gemeinsame Stroboskopbeleuchtung verwendet werden, um alle Sensoren gleichzeitig zu belichten. Sie können auch mehrere synchronisierte Lesegeräte in einer festgelegten Reihenfolge auslösen, um zu verhindern, dass einander gegenüberliegende Lesegeräte sich gegenseitig blenden. Beachten Sie, dass die synchronisierte Auslösung nur externe Beleuchtungen am reservierten Anschluss unterstützt.

Hinweis: Diese und weitere Kameraeinstellungen werden mit dieser Funktion nicht synchronisiert. Das bedeutet, dass Sie Belichtung und Verstärkung für jedes Lesegerät einzeln konfigurieren müssen. Mit dieser Funktion wird ausschließlich die Bilderfassung synchronisiert. Ausgelöst wird weiterhin über die eingestellte Mehrgeräte-Synchronisierungsfunktion.

Um die synchronisierte Erfassung im Lesegerät einzurichten, aktivieren Sie im DataMan Setup Tool im Fenster Mehrgeräte-Synchronisierung unter „Synchronisierte Lesegeräte“ (IEEE1588) das PTP (Precision Time Protocol). Legen Sie einzeln für jedes Lesegerät Nur sekundäre Kamera fest, um die Lesegerätbeziehungen bzgl. der Mehrgeräte-Synchronisierung zu definieren.

Die nachfolgenden Schritte beschreiben das Setup genauer:

1. Wählen Sie PTP aktivieren.

2. Lassen Sie das Kontrollkästchen Nur sekundäre Kamera aktiviert, wenn im Netzwerk bereits eine Uhr eines primären PTP-Lesegeräts vorhanden ist (deaktivieren Sie die Option andernfalls für mindestens ein Lesegerät).

3. Überwachen Sie den Protokollstatus im Feld Status.

4. Aktivieren Sie „MRS-Synchronisierung über PTP aktivieren“, um die Auslösung der Mehrgeräte-Synchronisierung zu synchronisieren.

5. Legen Sie bei Bedarf die Zeit zwischen Auslösebeginn und Zeitstempel für synchronisierte Erfassung fest. Dieser Wert entspricht der Zeit, die das primäre Lesegerät zum Auslöser hinzuaddiert, um sicherzustellen, dass alle Geräte das TCP-Paket bereits vor diesem Zeitstempel empfangen haben.

6. Legen Sie bei Bedarf Lokaler Versatz zum Zeitstempel für synchronisierte Erfassung hinzugefügt fest. Dieser Wert entspricht der Zeit, die das sekundäre Lesegerät zum Zeitstempel hinzuaddiert, um Bilderfassungen mit Versatz auszuführen.

Note: DM300,DM360, DM370, DM470