Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Auslösertypen gibt es?

- Präsentation – Bei diesem Modus wird kontinuierlich nach Symbolen gesucht und erkannte Codes werden decodiert. Der Auslösermodus „Präsentation“ basiert auf einem internen Bewegungserkennungs- und Taktsystem des Lesegerätes.

  Im Modus „Präsentation“ können verschiedene Parameter angegeben werden, z. B. ob das Lesegerät denselben Code mehrfach liest und wie lange es bis zum Scannen des nächsten Codes warten soll.

  Beim Modus „Präsentation“ können Sie durch Auswahl der Option Automatische Belichtung die besten Belichtungseinstellungen für die gewünschte Bildhelligkeit vom Lesegerät bestimmen lassen. Das Lesegerät verwendet jedoch zum Festlegen dieser Einstellungen die ersten Bilder, die es erfasst, und lässt dabei unter Umständen Bilder aus, die ein decodierbares Symbol enthalten. Bei Auswahl der Option Manuelle Belichtung können Sie eine exakte Belichtungseinstellung für die Kamera angeben.

  - Legen Sie das Lesegerät auf die Basisstation.
  - Aktivieren Sie im Setup Tool den Auslösermodus Manuell und wechseln Sie dann zurück in den Präsentationsmodus.
  - Scannen Sie den Lesegerätkonfigurationscode In Präsentationsmodus wechseln.

- Manuell – Bei diesem Modus wird die Bilderfassung durch eines der folgenden Ereignisse gestartet:

  - Drücken der Taste am Lesegerät

  - Senden des DMCC-Auslösers (DataMan Control Command) bei bestehender serieller, Ethernet- oder kabelloser Verbindung mit dem Lesegerät

  - Klicken auf die Schaltfläche „Auslöser“ im Setup Tool

  - Drücken von STRG+T auf der Tastatur, wenn das Setup Tool-Fenster aktiv ist.

  Das Lesegerät erfasst Bilder, solange das Auslösersignal aktiv ist. Der Lesevorgang wird gestoppt, sobald ein Symbol erkannt und decodiert wird oder das Auslösersignal endet.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500