Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es Configuración de la imagen mostrada?

La configuración de la imagen mostrada controla el modo en el que el lector muestra las imágenes que adquiere como respuesta a las entradas del disparo de adquisición así como las imágenes en directo tomadas por cualquier lector. La modificación de esta configuración no afecta al rendimiento del lector, solo a la calidad de la imagen y a la velocidad de transferencia entre el lector y la herramienta de configuración.

NOTA: algunas propiedades relacionadas con las imágenes (p. ej. tamaño de imagen, filtrado) no pueden modificarse cuando el dispositivo está adquiriendo o decodificando imágenes.

NOTA: configuración de la imagen mostrada no tiene efecto cuando se guarda la última imagen tomada del Panel de imágenes (arrastrando y soltando). La última imagen siempre se guarda a tamaño completo (la máxima resolución del dispositivo).

- tamaño: de forma predeterminada, la herramienta de configuración muestra todos los píxeles de la imagen adquirida, o una fracción de cada imagen durante una visualización en vivo. La elección entre diferentes tamaños de imagen permite al lector realizar un submuestreo de cada imagen, lo que puede mejorar considerablemente la velocidad de transferencia de la imagen del lector a la herramienta de configuración a costa de algunos detalles de imagen precisos.

- formato: De forma predeterminada, el lector almacena cada imagen adquirida en un formato .jpeg, que precisa menos memoria y puede transferirse del lector a la herramienta de configuración más rápido que una imagen en formato .bmp

- calidad: Disponible únicamente si se utiliza el formato de imagen .jpeg, este control ajusta los parámetros internos que permiten al lector realizar una operación de suavizado en la imagen adquirida, que puede reducir o mejorar la velocidad de transferencia del lector a la herramienta de configuración.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503