Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo funciona el formato de datos?

En el panel Básico, puede seleccionar qué tipo de formato desea utilizar.

Utilice el panel Estándar para crear una cadena de salida personalizada utilizando módulos predefinidos en las pestañas individuales de símbolos:

- La cadena de salida empieza con el texto introducido en el campo Texto inicial.

- Seleccione elementos de las listas de las pestañas General, Validación y (cuando proceda) Mediciones, y haga clic en Agregar para agregarlos a la cadena de salida. Para agregar un intervalo de caracteres determinado de los datos decodificados, haga clic en Establecer intervalo de subcadenas, introduzca el intervalo de caracteres que desee agregar (como 1-3,5,8,10-), haga clic en Subcadena en la lista y, a continuación, en el botón Agregar.

- La cadena de salida también incluye el texto introducido en el campo Texto final.

- Para que toda la cadena termine con un par de retornos de carro/saltos de línea, marque la casilla de verificación CR/LF.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500