Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo establezco un retraso en la transmisión de código?

Para establecer una pausa en la transmisión de código, se puede agregar la secuencia \Pause<tiempo>; a los campos de texto en el panel Formato de datos.

<tiempo> ha de contener un valor en milisegundos. Por ejemplo, para esperar 4 segundos, la secuencia será \Pause4000;.

Esta función puede utilizarse con USB HID o RS232. Con RS232, la función debe activarse mediante el comando COM.RS232-ENABLE-PAUSE de DMCC. Con USB HID, está activada de forma predeterminada.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500