Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el dispositivo de RTM Lean que se muestra en Red?

Real Time Monitoring (RTM) Lean es una característica integrada en la herramienta de configuración DataMan que permite recopilar y analizar distintos tipos de datos relacionados con los dispositivos en la red y sus lecturas. Puede conectarse a RTM Lean como si se tratase de un dispositivo y luego configurar la recopilación de datos en un documento recién abierto. RTM Lean solo recopila datos de forma activa cuando se está ejecutando y se está conectado a él.

Durante la configuración inicial, se le pedirá que elija el dispositivo que RTM Lean vaya a supervisar y luego el tipo de datos (fuera de los predeterminados) que se van a recopilar. Esto puede redefinirse en Configuración en el menú de la cinta. De forma predeterminada, RTM Lean recopila datos estadísticos (tasa de lectura, recuento de disparos, sobrecarga del disparador, desbordamiento de la memoria intermedia y medición de control de procesos, en caso de haberse activado en el dispositivo).

NOTA: RTM Lean puede adquirir datos de un solo dispositivo a la vez y conservar los datos durante 48 horas.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500