ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 自動リーダ設定バックアップの働き:

自動バックアップは、イーサネット環境にあるデバイスに対応しています。このオプションが有効になると、設定がフラッシュメモリに保存されるたびに、外部メモリ(FTPサーバ)にデバイス設定の内容がバックアップされます。Cognex Explorer サービスでバックアップデータの受信ができます。Setup Tool、DMCCコマンド、Cognex Explorerのいずれでも、データの復元は手動で行えます。

設定を保存したいデバイスには、IP アドレスとポート番号を指定してください。もしくは、ユーザー名とパスワードの組み合わせでも構いません。

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base