ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 赤いLED照明の輝度の変更方法：

[照明] グループボックスで [内部輝度] スライダを使用して、、リーダが検査中のシンボルを照らす赤いLED照明の輝度を調節してください。

なお、プラットフォームによっては輝度調節に対応していないものがあります。下記の対応表をご参照ください。

プラットフォーム 輝度調節 個々のLEDまたはセグメントのオン/オフ 備考 DM50 はい いいえ 赤いLED1個のみ DM60 はい いいえ DM70 いいえ はい DM503 はい いいえ 外部照明

Note: DM050,DM060,DM070,DM503