ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 非印字文字が含まれているコードの場合の送信内容:

通常は非印字文字の RAW 値が送信されます。非印字文字から <CR> のような印字可能文字のシーケンスに変換するよう、リーダを設定することができます。[非印字文字] ペインを開き、有効にチェックを入れます。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503