ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トリガ検出の設定変更をするには

撮像トリガ信号の変更設定は、[極性]オプションを使います。

デバウンス遅延テキストボックスで、トリガ信号が有効と認識されるのに必要な検知時間を設定してください。ESD（静電気放電） のラインノイズを補正するには短い数値を、電気機械式リレーのノイズを補正するには高い数値を採用します。ご使用の製造環境に最も合う数値を選ぶため、設定の調整が必要な場合があります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503