ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [FTP転送をレポート] タブの用途:

[FTP転送をレポート] タブでは、コード品質結果をHTMLレポート形式で、FTP経由で送信するよう設定できます。[コード品質レポート転送を有効にする] のチェックボックスをチェックして、デバイスがFTPで結果を送信し、サーバアドレス、ユーザ名、パスワード、サーバタイプを与えてデータ送信先のサーバが認識できるようにしてください。

[待機状態のタイムアウト] は、送信の無い状態でポートが開放されている時間の合計を指します。リーダがFTPサーバに接続されると、リーダは通信が発生するまで接続を維持します。通信状態のタイムアウト時間内に通信が発生しない場合、接続は終了します。FTP転送の頻度が低く接続状態を維持するコストをかけたくない場合に便利です。待機時間のタイムアウトを設定する前に、[待機状態のタイムアウトを有効にする] を確認してください。

[ファイル名] の下の設定で、FTPレポートファイル名生成を管理します。利用できる設定オプションは次のとおりです。

- [カスタムファイル名] 作成: このオプションは、ファイル名を自分でつけるときに選択します。[ファイル名] で名前を付けることができます。ファイル名フィールドにはファイル名だけではなく、パス名も入れることができます。デリミターとして前にスラッシュを入れてください。例：/images/image追加設定では、ファイル名作成時のナンバリングのルールを設定することができます。[追加上限数] ではファイル名のナンバリングの上限を設定でき、[追加開始値の上限] ではファイル名のナンバリングをどこで開始するか設定できます。

- [スクリプトが作成したファイル名]: このオプションを有効にしてから青いオプション名をクリックすると、即座に [スクリプト] > [FTP転送] が開き、そこではファイル名作成のためのサンプルスクリプトがすでに提供されています。

- [サーバが作成したファイル名]: このオプションを選択してからサーバアドレスを与えると、サーバに基づいてレポートファイル名を作成します。FTPサーバの中には、ディスクに保存する前のファイルに固有の名前を付ける機能に対応しているものがあります。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500