ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [ディスプレイ設定] で可能な設定内容:

グラフに表示する警告線は、ここで設定できます。

- 読み取り率 基準線の表示：チェックボックスをマークすると、警告ラインが表示されます。

- 読み取り率 基準線の値 (%)：読み取り率グラフに引かれたラインの警告率をパーセンテージで設定できます。

- [グラフの種類] では、表示する線の種類を決めます。

- [読み取り無効 バッファサイズ] は読み取り無効画像の履歴に関わり、ここで設定される値がそのページで考慮される線 (トリガ) の最大数です。

- 戻ってきたトリガに関する情報の最大件数は、[戻ってきたトリガ詳細の最大件数] で設定します。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean