ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 有効な読み取りの後の撮影の可否:

追加で撮影をしても、前セットアップでの読み取りエラーと見なされます。セットアップが有効な画像を取得すると、リーダは同じトリガサイクルとデコードの開始中に、それ以上のセットアップを実行しなくなります。リーダは優先順位にならって有効なセットアップを一つずつ試行します。そして指定された最優先のセットアップを開始し、有効な読み取りが行われるまで動作を続けます。

Note: DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503