ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# トリガの種類:

- 自動読み取り ではシンボルのスキャンが続行され、シンボルを見つけるたびにデコードが行われます。自動読み取りのトリガはリーダ内部のタイミング機構と動き検出に依存しています。

  自動読み取りモードのパラメータの一部は、リーダが同じコードを繰り返し読み取るかどうか、また次のコードをスキャンするまでの待機時間についてなどの内容を設定することができます。

  自動読み取りモードでは [自動露光] を使用し、対象画像に対して適当な明るさを取得するように最適な露光設定をリーダが設定します。しかし、リーダはこの設定に従った画像を使用するため、デコードするシンボルを含んだ画像を見落としてしまうことがあります。[マニュアル露光] 設定に切り替えると、画像の露光設定を細かく指定できます。

  - ベースステーションにデバイスを置きます。
  - Setup Tool で [マニュアル] トリガモードに切り替えてから、自動読み取りモードに戻します。
  - [自動読み取りリーダ設定コードの入力] をスキャンします。

- マニュアルトリガでは、以下のいずれかの操作によって画像の取得が開始されます:

  - リーダ本体のトリガボタンを押す

  - リーダがシリアル、Ethernet、ワイヤレスのいずれかで接続されている時に、 DataMan コントロールコマンド(DMCC) トリガを送信する

  - Setup Tool のトリガボタンをクリックする

  - Setup Tool で焦点を合わせている時に、キーボードの Ctrl+T キーを押す

  リーダは信号を受信している間はずっと画像を取得します。シンボルを検知してデコードを行うか、トリガ信号が消えると停止します。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500