ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# セルフトリガモード、連続トリガモードでの間隔を計算する方法:

[間隔アシスタント] を使うと計算が楽になります。[間隔アシスタント] をクリックすると、案内がスタートします。

セルフトリガモードと連続トリガモードは移動物体の撮影にも使用するため、カメラの先で動く対象に合った長さを捉えるまでの正確な間隔時間を決める必要があります。計算に必要な変数は次のとおりです。

1. ライン速度 (mm/ 秒)

2. クワイエットゾーン (mm) を含むコードサイズ

3. FOV = 視野 (x または y、mm)

次の式を使って、おおよその間隔時間を算出することができます。

間隔 = 1000* ((FOV – 2(コードサイズ))/ライン速度）

(2*コードサイズ)という変数はフレームのオーバーラップを可能にします。これはコードが1つのフレーム (取得) で若干視野を外れている場合を考慮してのことです。(2*コードサイズ)は対象がきちんと収まっているフレーム同士の視野をだぶらせて、次のフレームの視野でコードが表示されるようにします。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503