전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# RS-232 라우팅 옵션이란 무엇입니까?

RS-232을 통해 베이스 스테이션을 연결할 때 데이터를 베이스 스테이션 자체로 라우팅할 것인지 또는 베이스 스테이션과 연결된 판독기와 직접 통신할 것인지 변경할 수 있습니다.

판독기가 베이스 스테이션에 할당되어 있지 않으면 라우팅 옵션에서 선택한 항목에 관계없이 베이스 스테이션을 구성하는 데 RS-232 인터페이스가 사용됩니다. 연결된 판독기를 할당하거나 할당을 해제한 경우 베이스 스테이션의 전원을 껐다가 다시 켜면 RS-232 인터페이스의 작동 모드가 자동으로 변경됩니다.

Note: DM8700Base,DM8000Base