전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# UPC/EAN 속성의 설정에는 어떤 종류가 있습니까?

- 확장됨은 확장된 기호의 디코딩을 사용합니다.

- 추가는 판독기가 추가 코드를 디코딩하는 방법을 제어합니다.

- 선행 0 삭제는 디코딩된 문자열에서 선행 0을 삭제합니다.

- EAN8 추가 허용은 EAN8 기호에서 추가 코드의 디코딩을 사용합니다.

- UPCE1 사용은 UPC E1 기호의 디코딩을 사용합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500