전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 산업 프로토콜

EtherNet/IP 프로토콜

판독기가 Ethernet/IP 프로토콜을 사용하게 하려면, 이더넷 탭의 산업 프로토콜 상자에서 EtherNet/IP를 확인 표시해야 합니다.

"변경사항을 적용하려면 재부팅해야 합니다."라는 메시지가 통신 배너 오른쪽에 표시됩니다. 설정 저장을 클릭한 다음, 판독기를 재부팅합니다.

PROFINET 프로토콜

판독기가 PROFINET 프로토콜을 사용하게 하려면, PROFINET을 확인 표시합니다. 스테이션 이름 사용 상자를 클릭하여 스테이션 이름을 입력할 수 있습니다.

"변경사항을 적용하려면 재부팅해야 합니다."라는 메시지가 통신 배너 오른쪽에 표시됩니다. 설정 저장을 클릭한 다음, 판독기를 재부팅합니다.

SLMP 프로토콜

판독기가 SLMP 프로토콜을 사용하게 하려면, SLMP 프로토콜을 확인 표시한 다음, 필요에 따라 매개 변수를 설정하십시오.

"변경사항을 적용하려면 재부팅해야 합니다."라는 메시지가 통신 배너 오른쪽에 표시됩니다. 설정 저장을 클릭한 다음, 설정을 적용하려면 판독기의 전원을 껐다가 켜거나 재설정 기호를 스캔하여 판독기를 재부팅합니다.

Modbus TCP

판독기가 Modbus TCP 프로토콜을 사용하게 하려면, Modbus TCP 프로토콜을 확인 표시한 다음, 필요에 따라 매개 변수를 설정하십시오.

"변경사항을 적용하려면 재부팅해야 합니다."라는 메시지가 통신 배너 오른쪽에 표시됩니다. 설정 저장을 클릭한 다음, 설정을 적용하려면 판독기의 전원을 껐다가 켜거나 재설정 기호를 스캔하여 판독기를 재부팅합니다.

EtherNet/IP, PROFINET, SLMP 프로토콜 또는 Modbus TCP 선택 항목이 회색으로 표시됨

지정된 시간 동안 이더넷 산업 프로토콜 하나만 사용할 수 있습니다. 한 프로토콜을 선택하면 다른 프로토콜은 사용할 수 없습니다.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base