전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 모든 이미지 전송은 어떤 작업을 수행합니까?

각 트리거와 관련된 모든 버스트 이미지를 보려면 모든 이미지 전송을 선택합니다.

선택하면 이미지에 디코딩 결과가 포함되어 있는지 여부에 관계없이 버스트 모드로 획득한 모든 이미지를 결과 기록 창에서 이용할 수 있습니다.

이 옵션은 이미지 최적화 창의 고급 탭에서 트리거 유형으로 버스트를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고: 출력 지연이 판독기가 이미지를 획득하고 결과를 위해 디코딩하는 데 걸리는 시간보다 짧은 경우 설정 도구는 판독기로부터 결과 이미지를 수신하지 않을 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503