전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 호출기 설정 필드에서 설정할 수 있는 것은 무엇입니까?

설정 도구가 DataMan 판독기로부터 정상 판독 결과를 수신하면 PC 호출기가 켜집니다. 이것은 내부 장치 호출기가 없는 DataMan 판독기에 유용합니다. 정상 판독 호출의 주파수(1,000Hz~10,000Hz) 및 지속시간(10ms~1,000ms)을 설정할 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500