전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 16진수 또는 8진수 ASCII 코드를 사용하여 문자를 지정할 수 있습니까?

선행 텍스트 및 종료 텍스트 필드에서 문자를 \nnn으로 지정할 수 있습니다. 여기서 nnn 은 8진수 ASCII 코드입니다. \xnn을 입력하여 16진수로 문자를 지정할 수 있습니다. 여기서 nn은 16진수 ASCII 코드입니다.

다음과 같은 사전 정의된 코드를 사용할 수도 있습니다.

- \a 경고(ASCII 7)
- \b 백스페이스(ASCII 8)
- \E 이스케이프(ASCII 27)
- \f 용지 공급(ASCII 12)
- \n 줄 바꿈(ASCII 10)
- \t 가로 탭(ASCII 9)
- \r 캐리지 리턴(ASCII 13)
- \v 세로 탭(ASCII 11)
- \\ 백슬래시(ASCII 92)

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500