전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 캐리지 리턴/줄 바꿈 쌍 없이 디코딩된 데이터만 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

서식을 사용하도록 설정하고 출력 문자열에 전체 문자열을 추가한 다음 CR/LF 확인란이 선택되어 있지 않은지 확인합니다.

캐리지 리턴만 보내려면 텍스트 종료 필드에 \r을 입력합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700