전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 동기화된 판독기 옵션이란 무엇입니까?

단일, 버스트, 지속 및 셀프 트리거 모드에서는 동기화 인터페이스를 사용하여 여러 장치에서 이미지 획득을 동기화할 수 있습니다.

동기화를 통해 하나의 공유 플래시 조명을 사용하여 모든 센서를 동시에 노출할 수 있습니다. 여러 개의 동기화된 판독기를 정의된 시퀀스대로 트리거하여 서로 마주보고 있는 판독기가 맞은편 판독기를 가리지 않도록 할 수도 있습니다. 동기화된 트리거에서만 전용 커넥터의 외부 조명을 지원합니다.

이미저 설정은 이 메커니즘에 의해 서로 동기화되지 않음에 유의하십시오. 예를 들어, 각 판독기에 노출과 게인을 각각 구성해야 합니다. 이 기능은 기존 다중 판독기 동기화 메커니즘을 통해 트리거되는 실제 이미지 획득만 동기화합니다.

판독기에서 동기화된 획득을 설정하려면 동기화된 판독기(IEEE1588)에서 Dataman 설정 도구의 다중 판독기 동기화 창에 있는 PTP(정밀 시간 프로토콜)을 사용하도록 설정하십시오. 각 판독기에 따라 개별적으로 보조 카메라만을 설정하여 다중 판독기 동기화 판독기 관계를 정의하십시오.

다음 단계는 설정을 보다 자세히 설명한 것입니다:

1. PTP 사용을 선택합니다.

2. 네트워크에 PTP 기본 판독기 클록이 이미 있으면 보조 카메라만 확인란을 선택한 상태로 둡니다(그렇지 않으면 적어도 하나의 판독기에서 확인란 선택을 취소합니다).

3. 상태 상자에서 프로토콜 상태를 관찰합니다.

4. PTP를 통해 동기화된 MRS를 활성화하여 다중 판독기 동기화 트리거를 동기화합니다.

5. 필요에 따라 트리거 시작에서 동기화된 획득 타임스탬프까지의 시간을 설정합니다. 이는 타임스탬프 전에 모든 장치가 TCP 패키지를 받았음을 확인하기 위해 기본 판독기가 트리거에 추가하는 시간을 의미합니다.

6. 필요에 따라 동기화된 획득 타임스탬프에 추가된 로컬 오프셋을 설정합니다. 이는 오프셋 이미지 획득을 실현하기 위해 보조 판독기가 타임스탬프에 추가하는 시간을 의미합니다.

Note: DM300,DM360, DM370, DM470