전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 전송 모드에는 어떤 종류가 있습니까?

요청 시 전송 모드는 설정 도구에서 지금 전송을 클릭하거나, 해당 DMCC를 보내면 이미지를 전송합니다. FTP - 런타임 전송 모드를 선택하면 연결이 활성화되는 즉시 이미지가 FTP 서버로 자동 전송됩니다.

페어링된 장치(핸드헬드 장치의 경우)가 베이스 스테이션의 범위에서 벗어나면 버퍼가 지워져 사용할 수 없게 되기 때문에 지금 전송이 작동하지 않습니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500