전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D 기호 속성

짧은 빈 영역(Quiet Zone)

짧은 빈 영역 옵션을 선택하면 Code 128, Code 39 및 Code 93과 같은 1-D 기호의 빈 영역 관련 검색에서 약간의 관대함을 허용합니다.

짧은 높이 코드

짧은 높이 코드 옵션을 선택하면 유난히 짧고 넓은 기호의 디코딩 성능이 개선됩니다.

방향 변경

DM300X, DM503QL, DM503X 판독기에서는 방향이 기본적으로 전방향으로 설정됩니다.

DM300L 및 DM503L 판독기에서는 방향이 기본적으로 피켓 펜스(아래 참조)로 설정됩니다.

코드 방향 비활성화

1D 코드가 방향 트레이닝 기능으로 트레이닝된 경우 코드 방향이 비활성화됩니다.

데이터 서식을 위한 프로세스 제어/코드 품질 메트릭

코드 품질 창에서 1-D 품질 메트릭을 사용하도록 설정한 후(기능 키가 필요함), 표준 서식 창의 메트릭 탭에서 이를 사용할 수 있습니다.

또한 스크립트를 통해서도 메트릭에 액세스할 수 있습니다. 프로세스 제어 메트릭을 사용하도록 설정하지 않은 경우에는 -1을 반환합니다.

보고된 프로세스 제어/코드 품질 메트릭이 -1 또는 NA(해당 없음)입니다

기호의 인쇄 또는 이미지 품질이 매우 나빠 프로세스 제어 메트릭을 참조 디코딩 알고리즘으로 측정할 수 없는 경우, 보고된 메트릭이 -1 또는 NA(해당 없음)으로 나타납니다. 이미지 필터링 기능 등을 사용하여 인쇄 또는 이미지 품질을 향상시키십시오.

다시 말해서, 코드를 디코딩하려면 이 방향에 맞춰 정렬해야 합니다.

코드가 판독기에 수직인 경우 이 방향을 사다리(아래 참조)로 변경하십시오.

다시 말해서, 코드를 디코딩하려면 이 방향에 맞춰 정렬해야 합니다.

코드가 피켓 펜스 방향에 맞춰져 있거나 센서에 수직인 경우 이 방향을 피켓 펜스 및 사다리로 변경하십시오.

DM300L 및 DM503L 판독기는 사다리와 피켓 펜스 방향만 지원합니다.

1D 데이터 스티칭

데이터 스티칭은 부분 판독을 병합 및 확장하여 판독 효율을 향상합니다. 이 기능은 1DDataStitching 기능 키가 설치된 경우에만 활성화됩니다.

사용 유형

확장됨 전략에서는 어려운 바코드를 디코딩할 수 있지만 표준 전략보다 시간이 더 오래 걸립니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503