界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪些不可打印字符要转换？

转换不可打印字符启用时，转换具有 0x00 至 0x1F 和 0x7F 值的八位 ASCII 字符码。符号对应着 ASCII 符号名称，如下所列：

0x00 <NUL>

0x01 <SOH>

0x02 <STX>

0x03 <ETX>

0x04 <EOT>

0x05 <ENQ>

0x06 <ACK>

0x07 <BEL>

0x08 <BS>

0x09 <HT>

0x0A <LF>

0x0B <VT>

0x0C <FF>

0x0D <CR>

0x0E <SO>

0x0F <SI>

0x10 <DLE>

0x11 <DC1>

0x12 <DC2>

0x13 <DC3>

0x14 <DC4>

0x15 <NAK>

0x16 <SYN>

0x17 <ETB>

0x18 <CAN>

0x19 <EM>

0x1A <SUB>

0x1B <ESC>

0x1C <FS>

0x1D <GS>

0x1E <RS>

0x1F <US>

0x7F <DEL>

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503