界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 网络中显示的 RTM Lean 设备是什么？

实时监控（RTM）Lean 是内置于 DataMan 设置工具中的特色工具，能够对网络上与设备相关的各种类型数据和读取的数据进行收集和分析。可以选择设备将其和 RTM Lean 连接，然后在新打开的文档中进行数据收集设置。RTM Lean 仅主动收集已连接上并正在运行的设备所发送的数据。

在启动设置选项中，会要求用户选择 RTM Lean 将要检测的设备和收集的何种类型的数据（默认值之外的选项）。可在功能区菜单上“配置”选项中重新定义。默认情况下，RTM Lean 收集统计数据（读取速率、触发计数、触发失效、缓冲区溢出和过程控制仪表。设置设备中这些参数后才能收集到这些数据）。

注：RTM Lean可以一次从一个设备采集数据，并将数据保存48小时。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500