界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何模拟 Alt 键、Ctrl 键或 Shift 键组合？

要使用此功能，可使用四个转义序列：\ALT-、\CTRL-\、SHIFT- 和 \K。\ALT- 用于 <ALT 键> 序列，\CTRL- 用于 <CTRL 键> 序列，\SHIFT- 用于 <SHIFT 键> 序列，\K 用于特殊键。请注意，反斜杠后面的按键字母需要大写，否则就不能识别特殊的按键组合。

在“标准”面板的“前导/结束文本”字段中输入此序列。

支持的特殊键盘序列

应使用下列格式：

\ALT- 后接键名，再接 ;

或者

\CTRL- 后接键名，再接 ;

或者

\SHIFT- 后接键名，再接 ;

或者

\K 后接键名，再接 ;

必须使用终止分号来区分带相同前缀的序列，否则就可能任意解释按键序列，例如 \KF11 经检测就毫无意义，它的意思是“按 F11 键”还是“按 F1 键之后再按 1” 。

请注意，如果广义空格的位置输入连续的 2 个 Esc，它们也会被应用于未读码结果中。

支持的按键序列和按键

以下列表包含当前支持的按键组合：

- ALT-A 至 ALT-Z

- CTRL-A 至 CTRL-Z

- CTRL-F1 至 CTRL-F12

- SHIFT-F1 至 SHIFT-F12

- F1 至 F12

- ALT-F1 至 ALT-F12

- PageUp、PageDown、Home、End、箭头键（上、下、左、右），Insert、Delete、Backspace、Tab、Esc、Print Screen、GUI（左、右）键

  这些按键的转义序列如下：

  - PageUp -> \KPup;

  - PageDown -> \KPdn;

  - Home -> \KHome;

  - End -> \KEnd;

  - 上箭头 -> \KUar;

  - 下箭头 -> \KDar;

  - 左箭头 -> \KLar;

  - 右箭头 -> \KRar;

  - Insert -> \KIns;

  - Delete -> \KDel;

  - Backspace -> \KBksp;

  - Tab -> \KTab;

  - Esc -> \KEsc;

  - Print Screen -> \KPrtScr;

  - 左 GUI -> \KLGui;

  - 右 GUI -> \KRGui;

- 暂停输出 -> \KPAUSE;

以下是一些例子：

- 要生成 <ALT-V> 序列，使用 \ALT-V；

- 要模拟按下 <F10> 键，使用 \KF10；

- 要模拟按下 <Home> 键，使用 \KHome；

- 要启用/禁用记事本中的状态栏 (<Alt-v><s>)，序列应为 \Alt-v;s

如果使用的序列不正确或不完整，标志转义序列的这两个字符将会忽略。在这种情况下，将跳过转义序列的前两个字母，发送剩余的字符。例如，“\ALT-M11;”序列是无效的，结果将显示“LT-M11;”

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500