界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 冲压式点阵标记应使用何种设置？

如果冲压式点阵标记位于高度反射的表面, 使用打标故障或纹理表面设置。否则，建议将“通用”设置用于多数冲压式点阵码。

Note: DM8600,DM8700