界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 哪些个别指标可用于 SEMI T10？

以下是用于 SEMI T10 规格的指标列表。有关此代码质量规格及其指标的更详细信息，请查阅 DataMan 通信与编程指南或 www.semi.org 网站上相应的 SEMI 规格。

- 扫描器样式缺陷是指扫描器样式中不正确像素占总像素的比率。

- 单元格缺陷是指网格中不正确像素占总像素的比率。

- 垂直标记错位是指 Data Matrix 标记距其最优 Data Matrix 单元格中心点的平均垂直错位。

- 水平标记错位是指 Data Matrix 标记距其最优 Data Matrix 单元格中心点的平均水平错位。

- Data Matrix 单元格高度是指矩阵中每个单元格的平均高度（以像素为单位）。

- Data Matrix 单元格宽度是指矩阵中每个单元格的平均宽度（以像素为单位）。

- 垂直标记增加量是指标记符号的高低趋势跟踪，即实际标记的单元格与其标称尺寸之间的垂直尺寸比较。

- 水平标记增加量是指标记符号的高低趋势跟踪，即实际标记的单元格与其标称尺寸之间的水平尺寸比较。

- “信噪比” (SNR)是指符号中“符号对比度”与明或暗灰度等级的最大偏差（即噪声）的相对测量值。

- 未使用的纠错是指纠错之后符号中留有的码字的百分比测量。

  计算未使用的纠错时，如果至少一个单元格在全局阈值的错误一侧，码字就被认为是错误的。2D DataMatrix 符号具有内置代码冗余或出现重复的数据内容。

  值为 1.00 表示码字内没有出现错误。

- 符号对比度是指扫描中最高和最低反射值之间的差（最暗黑条和最亮空白之间的反射差） 。相差越大，等级更高

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500