界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 触发延迟在“多个读码器同步模式”下如何工作？

主读码器和辅助读码器通常同时触发，但是可以为主读码器和组中的每部辅助读码器设置触发延迟。主读码器的触发延迟总时间就是主读码器中设置的触发延迟时间。辅助读码器的触发延迟总时间为主读码器触发延迟时间 + 辅助读码器触发延迟时间。

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503