界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 可以对脉冲编码器进行哪些设置？

可以指定输出距离并将脉冲映射到此距离。输出距离值根据分辨率数值进行校正（调整到最接近分辨率四舍五入后的倍数，以毫米计）。

在输出延迟选项卡中，使用输出距离（毫米） 控件设置触发到结果输出时的距离。

在脉冲编码器选项卡中，使用分辨率（毫米）控件指定分辨率。

在“脉冲编码器”标签上，启用“输入”标签上的“编码器和编码器方向”后，“编码器编码类型”会在“脉冲编码器”标签上显示如下设置：

- “时钟/指令”：在此模式下，第一个编码器输入用作时钟信号，第二行用于定义编码器计数方向。
- “上/下”：在此模式下，如果探测到第一行是正沿，则向上计数，如果探测到第二行是正沿，则向下计数。
- 积分 1x:在此编码器模式下，有两条输入线（象限 A 和象限 B）。每个全系列产生 1 个编码器勾号。
- 积分 2x:在此编码器模式下，有两条输入线（象限 A 和象限 B）。每个全系列产生 2 个编码器勾号。
- 积分 4x:在此编码器模式下，有两条输入线（象限 A 和象限 B）。每个全系列产生 4 个编码器勾号。

如果您启用了双速率，您的编码器将会把输入线路上的两个边缘均计入。注意编码器忙闲度必须为 50%如果您禁用双速率，则编码器将仅计入所选边缘。

Note: DM360,DM370,DM470