界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# “代码质量概览”收集和显示什么数据？

根据左上角设置>绘制值中设置，“代码质量概览”可将代码质量等级和度量值实时显示图表上。选择需要监控的设备度量值或等级。只有在受监控设备上设置后，“绘制值”中代码质量标准才可用（因此空的下拉框表示设备没有启用标准）。通过更改目标设备启用的代码质量标准，可以为其他标准收集数据。

多代码情况下，设备上可设置了多个代码质量标准。在此情况下，图表显示两条数据线（平均值在上方显示）。

注：因为RTM Lean使用最短一分钟时间间隔，因此等级会有一个中间值。

最上一行的最后[时间间隔]”按钮是可以点击的，启用状态会显示橙色。可以使用按钮设置“代码质量概览”使用的间隔时间。在此显示平均绘制值。

使用配置>显示设置选项能够设置显示在图标上的警告线。勾选复选框使警告线显示在每张图表上。“图表类型” 确定显示的线条类型， “读取速率参考线值 (%)” 表示线条在图表上所占的百分比。

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean