# Send Manual Trigger

Déclenche un événement spécifié dans la feuille de calcul par le biais d’une commande en mode natif.

Remarque :

Si le système de vision In-Sight est configuré pour accepter le déclenchement d’une acquisition depuis un PLC / Contrôleur de mouvement par une commande en mode natif, veillez à utiliser le code d’événement 8 (SW8) dans la fonction SetEvent and Wait.

Cela permet de s’assurer que le système de vision attend la fin de l’acquisition et de l’inspection avant de renvoyer une réponse "terminé" au PLC / Contrôleur de mouvement, et que les résultats des inspections précédentes ne sont pas envoyés au PLC / Contrôleur de mouvement. La réponse "terminé" du système de vision peut également être utilisée pour que le PLC envoie, de façon conditionnelle, une demande de lecture pour les résultats d’inspection. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Event and Wait.

Si la fonction SetEvent est utilisée par un PLC / Contrôleur de mouvement pour déclencher une acquisition, elle doit être utilisée uniquement lorsque les résultats de l’inspection ne sont pas également lus. Sinon, l’acquisition et l’inspection ne seront pas synchronisées, le système de vision renvoyant une réponse dès que l’image est acquise et avant que l’inspection ne soit terminée.

## Send Manual Trigger – entrées

Aucune.

## Send Manual Trigger – sorties

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-2 | La commande n’a pas pu être exécutée.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Send Manual Trigger – exemple

La fonction Send Manual Trigger permet de déclencher des événements dans la Feuille de calcul par le biais de commandes en mode natif : MT

Send Manual Trigger présente le même comportement fonctionnel que l’utilisation de l’argument 8 de Set Event