# Système de coordonnées In-Sight

L’origine des images, acquises par un système de vision In-Sight, aux coordonnées (0,0) est située au centre du pixel. Les coordonnées 0,0 font référence au centre du pixel (les pixels sont considérés comme des rectangles). Les valeurs de coordonnées entières spécifient un point à mi-chemin entre les centres des pixels.

Les deux axes passent par l’origine, mais l’axe X est vertical et l’axe Y horizontal. La hauteur fait référence à l’axe X, la largeur à l’axe Y et l’angle augmente lors d’une rotation dans le sens antihoraire.